附件1

潮州市成品油快速监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：260款，每款产品抽取1组样本，每组样品量不少于300mL。

抽样方法如下：在生产企业（油库）抽样时，按GB/T 4756-2015《石油液体手工取样法》规定的方法抽取样本；在加油站或燃油供应船舶或燃油供应车辆抽样时，直接在加油机加油枪或加油管出口处（或取样处）随机抽取样本。

抽取样本前，通过油枪或油管将至少4L油品放出，清洗加油管，避免加油管污染样品，同时清洗取样容器至少3次。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）车用汽油

序号	检验项目	检验方法	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	研究法辛烷值	T/CAQI 232-2021、T/GPCIA 0006—2022、SH.HY-043-2022	●
●
2	硫含量
●
●
3	苯含量
●
●
4	芳烃含量
●
●
5	烯烃含量
●
●
6	氧含量
●
●
7	密度（20℃）
●
●
8	蒸气压
●
●
（二）车用柴油

序号	检验项目	检验方法	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	硫含量	T/CAQI 233-2021、T/GPCIA 0007—2022、SH.HY-044-2022	●
●
2	凝点
●
●
3	闪点（闭口）
●
●
4	十六烷值
●
●
5	十六烷指数
●
●
6	密度（20℃）
●
●
7	冷滤点
●
●
8	多环芳烃
●
●
（三）船用燃料油（内河船用燃料油）

序号	检验项目	检验方法	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
1	硫含量	SH.HY-045-2022船用燃料油快速筛查技术规范	●
●
2	闪点（闭口）
●
●
3	密度(20℃)
●
●
三、判定规则

（一）依据标准

1.GB 17930-2016《车用汽油》

2.GB 19147-2016《车用柴油》

3.GB 17411-2015 船用燃料油 第1号修改单

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品疑似不合格。

当快速检测发现涉嫌不合格（或临界）项目时，技术服务机构应立即启动常规监督抽查程序开展抽检，将检验样品和备用样品带回实验室检测，检测项目为常规质量监督抽查项目加上快速检测疑似不合格项目，并出具监督抽查检验报告。