附件1

潮州市成品油产品质量监督抽查实施细则

一、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：成品油快速监督抽查疑似不合格的样品。每款产品需抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备份。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

序号	产品名称	第1组数量	第2组数量
1	车用汽油	1.75L（包含2部分，第一部分1L，第二部分0.75L）	1.75L（包含2部分，第一部分1L，第二部分0.75L）
2	车用柴油	1L	1L
3	船用燃料油（内河船用燃料油）	1L	1L
抽样方法如下：在油库抽样时，按GB/T 4756-2015规定的方法抽取样本；在加油站抽样时，直接在加油机加油枪处随机抽取样本。抽取样本前，通过油枪将至少4L油品放出，清洗加油管，避免加油管污染样品；同时清洗取样罐至少3次。将抽取的样品及备样密封，贴上样品标签，加封封条，全部带回检验机构。

二、主要检验项目及检验项目属性划分

商品名称	序号	检验项目	依据法律法规或标准	强制性	非强制性	重要项	较重要项	次要项
车用汽油	1	研究法辛烷值	GB 17930-2016

《车用汽油》	●
●
2	硫含量
●
●
3	氧含量
●
●
4	甲醇含量
●
●
5	苯含量
●
●
6	芳烃含量
●
●
7	烯烃含量
●
●
8	蒸气压	GB 17930-2016及粤府函〔2022〕159号	●
●
车用柴油	1	硫含量	GB 19147-2016

《车用柴油》	●
●
2	闪点（闭口）
●
●
3	密度
●
●
4	馏程
●
●
船用燃料油（内河船用燃料油）	1	硫含量	GB 17411-2015《船用燃料油》第1号修改单	●
●
2	闪点（闭口）
●
●
3	密度
●
●
4	运动年度
●
●
5	倾点
●
●
三、判定规则

（一）依据标准

1.GB 17930-2016《车用汽油》

2.GB 19147-2016《车用柴油》

3.GB 17411-2015 船用燃料油 第1号修改单

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目不符合国家标准的判定本次抽检不合格，否则判本次抽检样本未发现不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

按照产品质量相关法律法规的规定判定。

检验中发现因样品失效或者其他原因致使检验无法进行的，检验人员应如实记录，并提供相关证明材料，报送组织监督抽查的市场监管部门。